**Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche**

Étanche, kit 1/2

Encastrable

Référence: **792BOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche kit 1/2 :

Pour mitigeur de douche thermostatique.

Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.