**Ensemble de douche temporisé SECURITHERM**

Thermostatique temporisé, kit 2/2

Encastrable, pommeau ROUND

Référence: **792219**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche thermostatique temporisé encastré, kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en Bayblend® chromé.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.