**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé, kit 2/2

Boîtier étanche encastrable, croisillon Bayblend®

Référence: **749218**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé encastrable kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.

Robinet temporisé TEMPOSTOP 3/4" pour alimentation en eau mitigée.

Bague antiligature.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif.

Fixations cachées.

Robinet d’arrêt M1/2" avec filtre.

Bouton en Bayblend® chromé.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier étanche de référence 749BOX.