**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé, kit 2/2

Boîtier étanche encastrable, bouton Bayblend®

Référence: **749239**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé encastrable kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.

Robinet temporisé TEMPOSTOP 3/4" pour alimentation en eau mitigée.

Bague antiligature.

Temporisation ~30 secondes

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Corps en laiton massif.

Robinet d’arrêt M1/2" avec filtre.

Bouton en Bayblend® chromé.

Garantie 30 ans.

A commander avec le boîtier étanche de référence : 749BOX.