**Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande, kit 2/2

Encastrable étanche, pommeau ROUND

Référence: **790219**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé encastrable kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.

Mitigeur de douche TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2".

Croisillon en métal chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Garantie 30 ans.

A commander avec le boîtier étanche de référence 790BOX