**Bonde de lavabo HYGIÉNA**

Bonde à grille concave noir mat

M1"1/4, version courte

Référence: **6110BK**

Descriptif CCTP

Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4 à grille concave (sans rétention d'eau).

Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes).

Grille en laiton poli chromé finition Téflon®, corps en ABS chromé.

Serrage mini. 1 mm, maxi. 2 mm.

Conforme NF EN 274-1.