**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 3 urinoir

A piles

Référence: **479446**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 3 urinoir.

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V.

Dimensions : 57 x 40 x 23 mm.