**Vasque à poser noire UNITO**

Inox 304 noir mat - À poser sur table

Référence: **120810BK**

Descriptif CCTP

Vasque à poser sur table, 395 x 350.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,3 kg.

Garantie 30 ans.