**Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur**

Combiné de prélavage avec douchette

Référence: **5526**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage complet avec colonne et crochet orientable.

Mitigeur monotrou sur gorge avec manette fil.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Douchette antitartre à jet réglable : jet droit, jet pluie, jet lame.

Débit : 7 l/min à 3 bar.

Flexible armé L.0,50 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Ressort-guide Inox.

Flexibles F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.