**Colonne de prélavage courte**

Avec robinet de puisage et bec orientable

Référence: **433500**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage courte en laiton H. 516 mm.

Robinet de puisage avec tête à clapet à mécanisme renforcé et manette ergonomique.

Bec orientable L.200.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.