**Colonne de prélavage courte**

Sans robinet de puisage

Référence: **433520**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage courte en laiton H. 516 mm.

Colonne sans robinet de puisage.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.