**Colonne de prélavage longue**

Avec robinet de puisage et bec orientable

Référence: **433800**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage longue en laiton H. 816 mm.

Robinet de puisage avec tête à clapet à mécanisme renforcé et manette ergonomique.

Bec orientable L.200.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.