**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC urinoir traversée de cloison

12 V sans transformateur

Référence: **428112**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour urinoir individuel.

Pour robinetterie TEMPOMATIC d'urinoir, en traversée de cloison.

Fonctionne avec une alimentation 12V.

Transformateur non fourni.

Dimensions : 105 x 105 x 60 mm.