**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOFLUX WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743761**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX WC

Avec bouton poussoir à déclenchement souple.

Pour robinet de chasse WC apparent 3/4".

Temporisation ~7 s.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.