**Clapet anti-retour avec régulateur de débit**

6 l/min

Référence: **900007**

Descriptif CCTP

Clapet anti-retour avec régulateur de débit 6 l/min pour mitigeurs de lavabos et mitigeurs de douche à équilibrage de pression.