**Kit de rénovation mitigeur thermostatique**

Pour mitigeur thermostatique PREMIX CONFORT

Pour eau mitigée de 32 à 42°C

Référence: **753730**

Descriptif CCTP

Kit de rénovation pour mitigeur thermostatique PREMIX CONFORT, après juin 2008.

Mécanisme avec cellule thermostatique.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude.

Pour PREMIX CONFORT 3/4" ou 1".