**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 lavabo TC/levier

Temporisation ~7 s, système antiblocage AB

Référence: **743205**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 lavabo TC/levier.

Temporisation ~7 s.