**Pochette de rénovation cartouche lavabo/urinoir**

Pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir

Temporisation ~7 s, système antiblocage AB

Référence: **753105**

Descriptif CCTP

Pochette de rénovation cartouche pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir.

Temporisation ~7 s.

Système antiblocage AB.

Jusque 2022.