**Siège de douche rabattable avec pied**

Siège mural rabattable avec assise pleine

Structure aluminium époxy blanc

Référence: **510405**

Descriptif CCTP

Siège de douche rabattable avec pied.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Assise pleine antidérapante en polypropylène.

Assise facile d’entretien et confortable.

Pied rentrant guidé par un bras articulé.

Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.

Fixations invisibles.

Dimensions : 410 x 360 x 480 mm.

Encombrement replié : 85 x 562 mm.

Hauteur d’assise : 480 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.