**Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP 2 commandes**

Temporisé, version antiblocage (AB)

Traversée de cloison de 200 mm, AB, 2 commandes

Référence: **747210**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé pour traversée de cloison :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2".

Pour cloison ≤ 200 mm.

Temporisation ~15 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

2 commandes : 1 bouton eau mitigée et 1 bouton eau froide.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable avec régulation automatique de débit.

Commande en métal chromé.

Fixation cachée et ergot antirotation.

Tiges filetées recoupables.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.