**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 4 urinoir

A piles

Référence: **479437**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 4 urinoir.

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V.

Dimensions : 53 x 45 mm, Ø 51.