**Fontaine à boire suspendue SD**

Avec robinet col de cygne

Référence: **180810**

Descriptif CCTP

Fontaine à boire à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Livrée avec un robinet col de cygne pour le remplissage des bouteilles d’eau et des gourdes : corps en laiton chromé et bec en Inox, fermeture instantanée avec débit ajustable, raccordement M3/8".

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Vidage 1"1/4.

Livrée avec fixations.

Poids : 3 kg.

Garantie 30 ans.