**Douchette hygiène pour lave-bassin**

Avec embout démontable incliné à 30°

Référence: **15846**

Descriptif CCTP

Douchette HOSPITAL à gâchette inversée avec embout démontable et incliné à 30° : écoulement si gâchette relâchée (obligation de refermer le robinet d'arrêt en fin d'usage afin d'éviter le risque de mise en pression constante du flexible).

Jet puissant pour un bon nettoyage du bassin sans risque d'éclaboussures.

Laiton chromé et polypropylène blanc.

Fournie avec support mural blanc avec vis.