**Bec universel par-dessus**

F1/2"

L.200 mm, H.67 mm

Référence: **951202**

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé à 3 l/min.

F1/2", L. 200 mm, H.65 mm.

Garantie 30 ans.