**Porte-papier toilette blanc pour barre de maintien, à rouleau**

Nylon blanc

Référence: **510081N**

Descriptif CCTP

Dérouleur de papier WC à rouleau pour barre d'appui WC.

Polyamide haute résistance (Nylon) blanc.

Installation sans dépose de la barre.

Porte papier toilette pour barre de maintien Ø 32 à 34.

Cheville de blocage antivol.

Joint antirotation.

Support papier toilette garanti 30 ans.