**Barre de maintien en T Basic blanc**

Inox époxy blanc

Ø 32

Référence: **35440W**

Descriptif CCTP

Barre de douche en T Basic Ø 32, pour PMR.

Tube Inox époxy blanc.

Dimensions : 1 150 x 500 mm.

Fixations invisibles par platine Inox 3 trous.

Marquée CE.

Garantie 30 ans.