**Barre pour rideau de douche extensible ECO**

Télescopique

De 0,80 à 2,10 m

Référence: **1358**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche extensible droit.

Tringle pour rideau de douche extensible en alu poli Ø 20 mm.

Télescopique de 0,80 à 2,10 m.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.