**Barre de douche chromée**

Avec porte-savon et collier antichute

Barre Ø 25

Référence: **821**

Descriptif CCTP

Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 25 hors-tout 632 mm et entraxe 602 mm.

Coulisseau chromé pour douchette réglable en hauteur et inclinable.

Collier antichute de douchette (réf. 830).

Porte-savon chromé.