**Pommeau de douche anticalcaire monojet**

Ø 70, anticalcaire

Référence: **811**

Descriptif CCTP

Douchette M1/2" Ø 70.

Pommeau de douche en ABS chromé.

Monojet : jet pluie.

Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots.