**Pommeau de douche anticalcaire 5 jets**

Ø 100, anticalcaire

Référence: **813**

Descriptif CCTP

Douchette M1/2" Ø 100.

Pommeau de douche en ABS chromé.

5 jets : jet pluie, jet massage, jet bulles, jet pluie + massage, jet pluie + bulles.

Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots.