**Lave-bassin avec robinetterie**

Avec robinet d'arrêt M1/2"

Douchette HOSPITAL à gâchette inversée

Référence: **2592**

Descriptif CCTP

Lave-bassin complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques.

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.

Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2", L.0,80 m.

Douchette HOSPITAL avec gâchette inversée : écoulement si gâchette relâchée (obligation de refermer le robinet d'arrêt en fin d'usage afin d'éviter le risque de mise en pression constante du flexible).

Douchette à embout démontable et incliné à 30°.

Support mural blanc avec vis.

Garantie 30 ans.