**Robinetterie lave-four standard**

À bouton poussoir

Référence: **D275059**

Descriptif CCTP

Lave-four avec robinet d’arrêt à disques céramiques avec :

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.

Flexible armé PVC blanc opaque FF1/2", L.1,25 m.

Douchette à bouton poussoir.

Crochet mural en laiton chromé.

Lave-four garanti 30 ans.

Possibilité d'équiper cette robinetterie d'un robinet temporisé.