**Prémélangeur Compact**

Pour lavabo 1/2"

Référence: **200000**

Descriptif CCTP

Montage sous lavabo individuel.

Corps nickelé MF1/2".

Clapets antiretour contrôlables et filtres.

Garantie 30 ans.