**Sortie d'urinoir**

Sans écrou

1"1/4

Référence: **776000**

Descriptif CCTP

Sortie d’urinoir sans écrou :

Entrée Ø 50 avec joint de compression.

Sortie M1"1/4.

Laiton chromé.

Garantie 30 ans.