**Tête universelle à clapet**

Avec croisillon Gamma

3/8" (12/17)

Référence: **G370012**

Descriptif CCTP

Tête universelle à clapet.

Croisillon GAMMA en métal chromé.

Remplace les têtes usagées sur la plupart des robinetteries.

Tête de rechange à longue durée de vie.

Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm.

Livrée avec pastilles bleue et rouge.

12/17 (3/8'').

Garantie 30 ans.