**Aérateur antitartre**

M24/100

20 à 25 l/min, 5 pièces

Référence: **24.5P**

Descriptif CCTP

Aérateur antitartre sans économiseur.

M24/100.

Débit 20 à 25 l/min à 3 bar.

Livré par 5 pièces.