**Robinet pilier**

A bec orientable

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D2553**

Descriptif CCTP

Robinet pilier avec tête à clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Bec tube Ø 22 orientable.

H.190 mm, L.150 mm..

Brise-jet antitartre régulé à 3l/min.

Corps et bec en laiton chromé.

Garantie 30 ans.