**Robinet de poste d'eau**

Tête à clapet Long-Life

Référence: **D2667**

Descriptif CCTP

Robinet de poste d’eau avec tête à clapet Long-Life.

Brise-jet.

Croisillon DELTA chromé.

Corps en laiton chromé.

Fourrure M3/8" ou 1/2".

Garantie 30 ans.