**Kit urinoir**

Pour urinoir droit

Référence: **777015**

Descriptif CCTP

Kit pour urinoir :

ALLIA, SELLES "Blagnac", "Blagnac 2", "Satalas", DURAVIT "Architec", "Ben", "Jim", "Starck", "D-Code", "Thun", LAUFEN "Caprino", PORCHER, IDEAL STANDARD "Axif", ROCA "Site", "Spun", SPHINX "Eurobase 75", "Europa 85", VILLEROY BOCH "O.Novo", "Targa Pro", VITRA "Arkiteckt".

Comprenant : un robinet droit TEMPOSTOP 777000 et une tubulure d'alimentation 752000.

Garantie 30 ans.