**Fixations murales**

Pour bâti-support TEMPOFIX 3

Référence: **578MUR**

Descriptif CCTP

Kit de fixations supérieures pour bâti-support TEMPOFIX 3 :

2 fixations murales en métal chromé, pour renfort de la partie supérieure du bâti-support.

À poser en cas de sol non porteur.

Garantie 30 ans.