**Auge chirurgicale avec dosseret haut**

Inox 304 poli satiné - 1 poste

Avec 1 trou de robinetterie Ø 22 par poste

Référence: **181100**

Descriptif CCTP

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 360 mm.

Adapté aux hôpitaux et établissements de soins.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 poste. Avec 1 trou de robinetterie Ø 22.

Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.

Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.

Poids : 13,8 kg.

Garantie 30 ans.