**Patère porte-manteau 2 têtes**

Nylon blanc HR brillant

Référence: **510042N**

Descriptif CCTP

Patère porte-manteau 2 têtes.

Patère double en polyamide haute résistance (Nylon) blanc.

Tube Ø 10.

Patère salle de bains avec fixations invisibles.

Dimensions : Ø 62 x 42 mm.

Porte-manteau mural garanti 30 ans.