**Tablette de douche amovible, cache fixation**

Murale, avec plaque de fixation

Blanc mat

Référence: **511921FW**

Descriptif CCTP

Tablette de douche murale blanc mat avec plaque de fixation.

Tablette de douche design amovible : cache la plaque de fixation quand le siège de douche rabattable Be-Line® est retiré.

Limite le nombre de sièges de douche pour handicapé dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 55 x 275 x 90 mm.

Tablette de douche amovible garantie 30 ans.