**Raccord droit**

M1/2" - M3/4"

L.90 mm, 2 pièces

Référence: **855755UK.2P**

Descriptif CCTP

Raccord droit pour traversée de cloison.

M1/2" - M3/4".

L.90 mm.

Rosace Ø 65.

Laiton chromé.

Avec fonction STOP/CHECK :

- Fonction STOP : robinet d’arrêt intégré.

- Fonction CHECK : vérification de l’étanchéité des clapets antiretour lorsque le mitigeur en est équipé (brevet DELABIE).

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.