**Porte-serviette mural**

Ø 20, 1 barre

Inox 304 époxy blanc

Référence: **510788W**

Descriptif CCTP

Porte-serviette de salle de bains.

Barre porte-serviette design.

Modèle fort.

Tube Ø 20, longueur 600 mm.

Finition Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Porte-serviette mural avec fixations invisibles.

Garantie 30 ans.