**Module électronique**

Pour TEMPOMATIC WC bicommande

Cartouche et électrovanne

Référence: **461032**

Descriptif CCTP

Module électronique : cartouche et électrovanne.

Double commande.

Raccord : 1" 1/4

Dimensions : Ø 4

Pour TEMPOMATIC WC bicommande.