**Cartouche céramique Ø35 à équilibrage de pression**

Cartouche avec embase

Référence: **N262**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique Ø35 à équilibrage de pression avec embase.

Pour gammes de mitigeurs de lavabo sur gorge :

- 2620EP/2621EP

- 2720xEP/2721xEP (modèles vendus à partir de 12/2022)

- 2820xEP (modèles vendus à partir de 05/2023)

Pour gammes de mitigeurs d'évier sur gorge :

- 2564TxEP et 2565TxEP (modèles vendus à partir de 10/2020)

- 2870TxEP et 2871TxEP (modèles vendus à partir de 10/2020).

- 2542EP, 2599EP

Pour gammes de mitigeurs de douche :

- 2541EP et 2551EP