**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 3

A piles

Référence: **492446**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 3.

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V.

Dimensions : 57 mm, Ø 49.