**Cartouche céramique Ø40**

Cartouche avec embase

Avec limiteur de débit

Référence: **N009AG75**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø40 avec embase, avec limiteur de débit.

Pour gammes de mitigeurs de lavabo sur gorge :

- 2820L, 2820T modèles vendus jusqu'à 05/2023)

- 2821L, 2821T

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modèles vendus jusqu'à 12/2022)

- 2520, 2520L, 2520T / 2521, 2521L, 2521T

Pour gammes de mitigeurs de lavabo muraux :

- 2445, 2446, 2455, 2456