**Cartouche thermostatique de lavabo**

Cartouche thermostatique SECURITHERM

Pour mitigeurs H9716/H9726

Référence: **N9726**

Descriptif CCTP

Cartouche thermostatique pour mitigeurs de lavabo et mitigeurs d'évier.

Cartouche SECURITHERM pour gamme H9716/H9726.